一．

1. miss rate = 1/2
2. cycle = 4\*1/2 + 204 \* 1/2 = 104 cycles
3. 应该改为i j k.改完之后的miss rate = 1/4

二．

If(connfd < 0){

Close(connfd);

Continue;

}

Sigprocmask(SIG\_BLOCK, &mask\_all, &prev\_all);

Dup2(connfd, 1);

Sigprocmask(SIG\_SETMASK, &prev\_all, NULL);

Close(connfd);