|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Expression | Little-endian | Big-endian |
| P\_a[0] | 0xaf | 0xde |
| P\_a[1] | 0xbe | 0xad |
| P\_a[2] | 0xad | 0xbe |
| P\_a[3] | 0xde | 0xaf |
| S[0] | 1 | 1 |
| \*(s + 7) | 8 | 8 |
| P\_s[2] | 0x0706 | 0x0607 |

1.

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Expression | Binary Encoding |
| l | 0x00000003 |
| C1 | 0000 0111 |
| C2 | 1111 1001 |
| S1 | 0xFF F9 |
| I1 | 0xFF FF FF FF |
| I3 | 0x00 00 00 04 |
| I4 | 0xFF FF FF FC |
| delta | 0xCF |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| Variable | Value |
| a | -6 |
| b | 250 |
| c | 65530 |
| d | -6 |
| e | -13570 |
| f | 254 |
| g | 4294953726 |